 **FOARTE IMPORTANT**

**Nu gauriti** ( strapungeti) lateralele patului (cand montati cele 2 placute stanga/dreapta) pana pe partea cealalta, pana cand nu faceti o proba completa cu somiera montata pe el.

Folositi holszuruburile de 30 mm furnizate in cutie, pt a nu strapunge materialul, faceti proba finala, si pe urma strapungeti complet pana pe partea cealalta a lateralei, folosind suruburile cu piulita livrate in colet.



 **FOARTE IMPORTANT**

**Cutia se fixeaza la perete cu dibluri de minim 10 mm in diametru si holzsuruburi de min 6x 90.**

**Prinderea cutiei de perete se face prin cele 2 coltare metalice, oferite in pachet, efectuandu-se cate 2 gauri in perete pentru fiecare coltar, rezultand 6 puncte de prindere in perete.**

**In placa inferioara a patului, se vor monta piciorusele reglabile cu bucsa metalica, necesare pentru alinierea corecta a ansamblului pe sol.**

***Conexiunea trebuie sa fie solida, nerespectarea acestei conditii poate duce la rasturnarea patului, producand grave accidente.***

