** ATENTIE !!!**

**FOARTE IMPORTANT !!!**



Setul de Pistoane se livreazacatredumneavoastracomprimate.

NU SCOATETI (TRAGETI) PISTONUL DIN DISPOZITIVUL METALIC, CARE TINE PISTONUL COMPRIMAT, DECAT DUPA CE L-ATI MONTAT PE MECANISM PRIN INȘURUBAREA CELOR 2 ȘURUBURI FURNIZATE.

**PISTONUL SE MONTEAZA CU PARTEA SUBTIRE ORIENTATA SPRE SOL.**

**DESFACEREA ( DECOMPRIMAREA) PISTONULUI INAINTE DE MONTAREA LUI PE MECANISM, POATE CAUZA ACCIDENTE FOARTE GRAVE, CAUZATE DE PRESIUNEA FOARTE MARE DIN PISTON.**

